|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | GL | Griglia industriale per esterni passo 100mm in alluminio estruso anodizzato mod. Lindab GL.Telaio: in alluminio estruso, larghezza 50 mm, con bordi arrotondati, costruito in quattro parti collegate in modo invisibile mediante assemblaggio meccanico.Alette: in alluminio estruso con interasse di 100 mm fissate nel telaio tramite viti.Serranda, opzionale: realizzata in alluminio, con alette multiple a movimento contrapposto.Controtelaio di montaggio, opzionale: in lamiera d'acciaio.Rete di protezione posteriore, opzionale: in filo d'acciaio passo 13mm.Installazione della griglia: tramite viti autoforanti.Finitura: disponibile in alluminio anodizzato naturale Verniciature disponibili su richiesta. |